第二章 采购需求
一、项目概况：
1.项目属性：货物类

2.品目分类：其他被服
3.本采购需求中标注符号的说明

（1）标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

（2）标记“▲”号的条款

凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应不导致其投标无效，但可能对其评审产生重大的影响，具体见项目评审标准。

（3）标记“●”号的标的

凡标记“●”号的标的（如有）为要求递交投标样品的货物，投标人应按照本采购需求“三、样品”（如有）的规定在投标时与投标文件一同递交相应的投标样品及相关附属材料（如有），不按要求递交投标样品或所递交的投标样品及相关附属材料（如有）不符合要求，可能导致其投标无效或对评审产生一定影响，具体见项目评审标准。

（4）标记“△”号的标的

凡标记“△”号的标的（如有）为所在项目核心产品，核心产品对有效投标人、评审、推荐中标候选人或确定中标人的影响具体见本招标文件第四章《评标》。

4.投标人所投货物应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号），本项目不接受该通知附件所列46家美国企业生产的产品参与投标。
二、采购项目技术要求

（一）本项目的核心产品为：环卫夏装（男装、女装）（上衣、裤子）、环卫冬装（男装、女装）（上衣、裤子）、环卫冬装棉衣（男、女装）（可拆卸长款上衣）。

（二）采购清单

	序号
	采购内容
	单位
	预估采购数量
	单价最高限价（人民币：元）
	总价限价（人民币：元）

	1
	△ ●环卫夏装（男装、女装）

（上衣、裤子）
	套
	2700
	151.00
	407700.00

	2
	△ ●环卫冬装（男装、女装）

（上衣、裤子）
	套
	900
	182.00
	163800.00

	3
	△●环卫冬装棉衣（男、女装）（可拆卸长款上衣）
	件
	940
	314.00
	295160.00

	4
	●遮阳帽
	顶
	900
	12.50
	11250.00

	5
	●劳保鞋
	双
	1800
	72.00
	129600.00

	6
	●雨鞋
	双
	900
	39.00
	35100.00

	7
	●雨衣
	套
	905
	112.00
	101360.00

	采购预算总金额（人民币：元）
	￥1143970.00


注：1、报价要求：供应商在单价最高限价的基础上报出折扣率。如供应商报价为折扣率90%，则实际供应价=单价最高限价*90%。响应折扣率应在0%-100%范围内，且响应折扣率是固定唯一的，不接受区间折扣率（如80%-90%）报价形式。
2、投标人应在《分项报价表》中清晰列明以上采购清单中各分项产品的“产品名称、规格型号、品牌、单价（折后价）、数量”等内容。

3、本次供货期为自合同签订之日起至2027年6月30日内分批次送货，中标人每次接到采购人的书面送货通知后，按送货通知的要求且在60日历天内完成送货及验收。本项目不保证中标人必然获得采购需求中所列内容，以合同期内实际采购量为准，采购人不保证最低采购数量，投标人应自行考虑风险。采购人实际采购量低于预估量的，不视为采购人违约。

4、本项目采用固定单价包干，中标单价（单价最高限价*中标折扣率）即签约单价，由中标人包工、包料、包工期、保质量。服务实施过程不予调整。

5、本项目按实结算，合同总金额不超过采购预算人民币1143970.00元。

6、本项目合同不得分包或转包，否则采购人有权终止合同。

（三）具体技术参数要求

	货物类别
	序号
	采购货物名称
	技术参数

	环卫服装
	1
	环卫夏装（男、女装）（上衣、裤子）
	1.款式如图（详见下文“图片样式”）：小翻领短袖五钮暗门襟夹克套装；蓝色反外领和衣身，左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道5cm宽荧光色带，腰围一圈5cm宽荧光色带，色带上嵌2cm宽反光带，腋下嵌网布；男女上装左右两侧缝制腰袋，袋盖撞荧光色；上衣下角两侧带耳袢，带双钮调节扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置8-10cm；上衣荧光色带下沿与荧光色腰袋上沿相距5-7cm。裤子外双侧分别有一条3cm宽荧光色带，色带上嵌1cm宽反光带。男下装斜插袋、荧光撞色风琴袋，后插袋。女下装斜插袋、荧光撞色风琴袋。（袋盖的做法需先用原身布做好袋盖后再覆盖一层撞荧光色布）

2.主面料：湖蓝(PANTONE潘通色号17-4032TPG)，18tex×18tex纱支，60%棉40%聚酯纤维斜纹布，155g/㎡，布料按GB18401-2010有关规定标准执行。主面料具有吸湿速干、防紫外线功能。

3.辅色面料：荧光黄色(PANTONE潘通色号13-0550TPG)，布料按GB18401-2010有关规定标准执行。

4.反光带：银灰色反光T/C布。

5.腋下网布：采用聚酯纤维，颜色为荧光黄色(PANTONE潘通色号13-0550TPG)，双侧腋下对称倒三角形状透气网，上底7-8cm，高10-12cm。

6.缝纫线：40S/2 PP涤纶线，针迹：12针/英寸。

7.朴：#840朴。

8.钮扣：#24L湖蓝钮扣（PANTONE潘通色号17-4032TPG），男装16粒，女装14粒，每套加备用钮1粒。

9.裤牌拉链：湖蓝（PANTONE潘通色号17-4032TPG）#3尼龙牙6-7"密尾拉链。

10.成衣按《FZ/T81007-2022单、夹服装》标准规定执行。

注：以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。

	
	2
	环卫冬装（男、女装）（上衣、裤子）
	1.款式如图（详见下文“图片样式”）：小翻领长袖五钮暗门襟夹克套装；蓝色反外领和衣身，左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道5cm宽荧光色带，腰围一圈5cm宽荧光色带，色带上嵌2cm宽反光带；男女上装左右两侧缝制腰袋，袋盖撞荧光色；上衣下角两侧带耳袢，带双钮调节扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置8-10cm；上衣荧光色带下沿与荧光色腰袋上沿相距5-7cm。两袖口分衩，带单纽扣。裤子外双侧分别有一条3cm宽荧光色带，色带上嵌1cm宽反光带。男下装斜插袋、荧光撞色肶袋，后插袋。女下装斜插袋、荧光撞色肶袋。（袋盖的做法需先用原身布做好袋盖后再覆盖一层撞荧光色布）

2.主面料：湖蓝(PANTONE潘通色号17-4033TPG)，经纱18tex×2，纬纱18tex×2，60%棉 40%聚酯纤维斜纹布，235g/㎡，布料按GB18401-2010有关规定标准执行。

3.辅色面料：荧光黄色(PANTONE潘通色号13-0550TPG)，布料按GB18401-2010有关规定标准执行。

4.反光带：银灰色反光T/C布。

5.缝纫线：40S/2 PP涤纶线，针迹：12针/英寸。

6.朴：#840朴。

7.钮扣：#24L湖蓝钮扣（PANTONE潘通色号17-4033TPG），男装18粒，女装16粒，每套加备用钮1粒。

8.裤牌拉链：湖蓝（PANTONE潘通色号17-4033TPG）#3尼龙牙6-7"密尾拉链。

9.成衣按《FZ/T81007-2022单、夹服装》标准规定执行。

注：以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。

	
	3
	环卫冬装棉衣

（男、女装）

（可拆卸长款上衣）
	1.款式如图（详见下文“图片样式”）：上下可拆卸长短款+下身保暖层防寒服；双层防风收口袖口；疏水抗污外层；左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道5cm宽荧光色带，腰围一圈5cm宽荧光色带，左右袖子各一道 5cm 宽荧光色带，及腰侧各一道5cm宽荧光色带，色带上嵌2cm宽反光带；男女左右两侧缝制风琴袋；袋盖及拉链门边用按扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置8-10cm。

2.面布面料：深蓝(PANTONE 潘通色号 18-4045TPG)，100% 聚酯纤维， 克重：95g/㎡（涂层部分除外）高密复透气膜防水面料。

3.填充料：15%聚酰亚胺+85%聚酯纤维絮片（含量偏离允许±5%），身保暖层150g/㎡，袖子保暖层150g/㎡。

4.钮扣：银色四合扣，拉链处7粒，左右袋盖各两粒，共11粒，每套加备用钮1粒。

5.里布：里布面料100%聚酯纤维，克重70g/㎡

注：以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。

	防护用品
	4
	遮阳帽
	1.款式如图：帽檐长7cm、宽18.5cm；帽檐上方采用绣花工艺制作logo；

2.材质：湖蓝(PANTONE潘通色号17-4033TPG)，经纱18tex×2，纬纱18tex×2，60%棉40%聚酯纤维斜纹布，235g/m2，布料按GB18401-2010有关规定标准执行”。后檐使用胶牙。

注：以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。

	
	5
	劳保鞋
	1.款式如图（详见下文“图片样式”），主体迷彩色；

2.主要帮面材料为天然和合成纺织物，鞋底为橡胶材料，采用贴合热硫化方式生成的布面胶鞋；鞋面采用系带方式；外底拉伸强度≥20MPa；扯断伸长率≥320%；磨耗体积≤1.0cm3。鞋面迷彩耐折牢度10万次无裂痕，干湿擦牢度四级；

	
	6
	雨鞋
	1.款式如图（详见下文“图片样式”），鞋身颜色：湖蓝(PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，鞋底黑色，烫印标识；

2.雨鞋采用全PVC材质，统高26cm（±2cm），鞋底高2cm（±0.5cm）。鞋面厚度应≥1mm；无漏水、渗水现象；鞋内无空气漏出，无水渗入鞋内；靴面拉伸强度≥10MPa。

	
	7
	雨衣
	1.款式如图（详见下文“图片样式”）。

2.面料：荧光黄色(PANTONE潘通色号13-0550TPG)，克重220g/㎡，PVC涂层布，100%聚酯纤维。

3.结合缝道热封：热封胶带。

4.缝纫、锁眼、打结、钉扣：涤纶缝纫线。

5.前门襟：注塑拉链。

6.帽子：帽子与衣一体成型。

7.领子和帽子配合扣：不饱和聚酯扣。

注：以上关于密度、克重的数值描述允许偏差为±5%以内。


（四）标识logo及图片样式

1、标识logo，详见下图：

（1）臂章标识（织唛工艺）：[image: image1.png]



（2）遮阳帽、雨鞋、劳保手套、乳胶手套标识：[image: image2.png]Gincimning




（3）夏装、冬装后背印单位简称字样：[image: image3.png]



2、图片样式

	序号
	服装名称
	服装图片样式仅供参考，不视为采购人指定特定品牌。

	1
	环卫夏装（男装）
	[image: image4.png]


[image: image5.png]




	2
	环卫夏装（女装）
	[image: image6.png]


[image: image7.png]




	3
	环卫冬装（男装）
	[image: image8.png]4By



[image: image9.png]




	4
	环卫冬装（女装）
	[image: image10.png]@E)



[image: image11.png]




	5
	环卫冬装棉衣（男装）
	[image: image12.png]




	6
	环卫冬装棉衣（女装）
	[image: image13.png]




	7
	遮阳帽
	[image: image14.png]ke
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	8
	劳保鞋
	[image: image15.jpg]




	9
	雨鞋
	[image: image16.png]




	10
	雨衣
	[image: image17.png]





（五）检测内容及标准（注：如国家、行业有新的标准规范的，按新的执行）

1、夏装成衣检测要求

	类别
	检测项目
	标准值
	检测依据

	常规指标
	成份
	60%棉

40%聚酯纤维

（±5%）
	FZ/T 01057.1-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.2-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.3-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.4-2007

	
	
	
	GB/T 2910.11-2024

	
	纱支
	18tex×18tex（±5%）
	GB/T 29256.5-2012

	
	克重
	155g/m2（±5%）
	GB/T 4669-2008

	色牢度指标
	耐皂洗色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 3921-2008

	
	耐水色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 5713-2013

	
	耐摩擦色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 3920-2008

	
	耐光汗复合色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 14576-2009

	缩率指标
	水洗尺寸变化（%）
	经向≥-2.5
	GB/T 8629-2017

	
	
	纬向≥-1.5
	

	安全指标
	PH值
	4-8.5
	GB/T 7573-2009

	
	甲醛（mg/kg）
	≤75
	GB/T 2912.1-2009

	
	★异味
	无异味
	GB 18401-2010

	
	芳香胺染料
	禁用
	GB/T 17592-2024

	舒适指标
	洗涤前
	吸水率/%
	≥80
	GB/T 21655.1-2023

	
	
	滴水扩散时间/s
	≤6
	

	
	
	芯吸高度/mm
	≥80
	

	
	
	干燥速率/(g/h)
	≥0.2
	

	
	洗涤后
	吸水率/%
	≥80
	

	
	
	滴水扩散时间/s
	≤6
	

	
	
	芯吸高度/mm
	≥80
	

	
	
	干燥速率/(g/h)
	≥0.2
	

	舒适指标
	透气率
	≥90mm/s
	GB/T 5453-1997

	抗紫外线指标
	UVA平均透射比
	≤5%
	GB/T 18830-2009

	
	UVB平均透射比
	≤5%
	

	
	紫外线防护系数（UPF）
	≥50
	


2、冬装成衣检测要求

	类别
	检测项目
	标准值
	检测依据

	常规指标
	成份
	60%棉

40%聚酯纤维

（±5%）
	FZ/T 01057.1-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.2-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.3-2007

	
	
	
	FZ/T 01057.4-2007

	
	
	
	GB/T 2910.11-2024

	
	纱支
	经纱18tex×2，纬纱18tex×2（±5%）
	GB/T 29256.5-2012

	
	克重
	235g/m2（±5%）
	GB/T 4669-2008

	色牢度指标
	耐皂洗色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 3921-2008

	
	耐水色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 5713-2013

	
	耐摩擦色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 3920-2008

	
	耐光汗复合色牢度（级）
	≥3-4
	GB/T 14576-2009

	缩率指标
	水洗尺寸变化（%）
	经向≥-2.5
	GB/T 8629-2017

	
	
	纬向≥-1.5
	

	安全指标
	PH值
	4-8.5
	GB/T 7573-2009

	
	甲醛（mg/kg）
	≤75
	GB/T 2912.1-2009

	
	★异味
	无异味
	GB 18401-2010

	
	芳香胺染料
	禁用
	GB/T 17592-2024


3、冬装棉衣检测要求
3.1 棉成衣面料检测内容
	类别
	检测项目
	标准值
	检测依据

	常规指标
	成份
	100%聚酯纤维
	FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007

	
	克重
	95g/㎡（±5%）
（涂层部分除外）
	GB/T 4669-2008

	色牢度指标
	耐汗渍色牢度
	变色
	≥3
	GB/T 3922-2013

	
	
	沾色
	≥3
	

	
	耐水色牢度
	变色
	≥3
	GB/T 5713-2013

	
	
	沾色
	≥3
	

	
	耐皂洗色牢度
	变色
	≥3-4
	GB/T 3921-2008

	
	
	沾色
	≥3-4
	

	
	耐干摩擦色牢度
	≥3-4
	GB/T 3920-2008

	
	耐湿摩擦色牢度
	≥3-4
	

	缩率指标
	水洗尺寸变化率
	经向
	≥-2.5
	GB/T 8628-2013
GB/T 8629-2017
GB/T 8630-2013

	
	
	纬向
	≥-2.0
	

	安全指标
	甲醛含量
	≤75
	GB/T 2912.1-2009

	
	pH值
	4.0～8.5
	GB/T 7573-2009

	防水指标
	防水性能
	≥3-4
	GB/T 4745-2012

	防紫外线指标
	紫外线防护系数（UPF）
	＞40
	GB/T 18830-2009


3.2 棉成衣填充絮片检测内容
	类别
	检测项目
	标准值
	检测依据

	常规指标
	成份
	聚酯纤维85%（±5%）
聚酰亚胺15%（±5%）
	FZ/T 01057.3-2007
GB/T 2910.1-2009

	
	克重
	150g/㎡（±5%）
	GB/T 4669-2008

	安全指标
	甲醛含量
	≤75
	GB/T 2912.1-2009

	
	pH值
	4.0～8.5
	GB/T 7573-2009

	
	★异味
	无
	GB 18401-2010

	
	可分解致癌芳香胺染料
	禁用
	GB/T 17592-2024

	保温指标
	保温性能
	热阻
	≥0.35
	GB/T 11048-2018


雨衣检测要求
	类别
	检测项目
	标准值
	检测依据

	常规指标
	克重
	220g/m2（±5%）
	GB/T 4669-2008

	功能指标
	撕破强力（N）
	经向
	≥20
	GB/T 3917.3-2025

	
	
	纬向
	≥20
	

	
	面料静水压（kpa）
	≥150
	FZ/T 01004-2008

	
	断裂强力（N）
	经向
	＞600
	GB/T 3923.1-2013

	
	
	纬向
	＞550
	

	
	耐摩擦色牢度
	≥4
	GB/T 3920-2008


环卫工人服夏装、冬装尺码对照表

[image: image18.png]BIRHLHRTE (B O

RKIRREG| 155 | 160 165 170 175 180 185 190 195
B 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Jiili| 106 | 110 114 118 122 126 130 134 138
BE 45 46.5 43 49.5 51 52.5 54 55.5 57
i 57 58 59 60 61 62 63 64 65
TiE w00 | 102 104 108 12 116 120 124 128

HEF R | 155/70 | 160/74 | 165/78 | 170/82 | 175/86 | 180/90 | 185/94 | 190/98 | 195/102

K 97 99 101 103 105 107 109 111 113

EE 72 76 80 84 88 92 96 100 104

=HE 98 101 104 107 110 113 116 119 122




[image: image19.png]BIRFHKERTE (B o

RKIRREG| 155 | 160 165 170 175 180 185 190 195
S 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B 63 65 67 69 71 73 75 77 79
fu):2) 102 | 106 110 114 118 122 126 130 134
BE 44 45.5 a7 48.5 50 51.5 53 54.5 56
i | 22 23 23 24 24 25 25 2 2
Kt | o6 57 58 59 60 61 62 63 64
T2 98 100 102 106 110 114 118 122 126

AT RAG | 155/70 | 160/74 | 165/78 | 170/82 | 175/86 | 180/90 | 185/94 | 190/98 | 195/102
(23 97 99 101 103 105 107 109 111 113
EE 72 76 80 84 88 92 96 100 104
#H 98 101 104 107 110 113 116 119 122





[image: image20.png]LIREHERTE (B OD

KRR 150 155 160 165 170 175 180 185 190
i 35 36 37 38 39 40 41 42 43
)= 59 61 63 65 67 69 T 73 75
M 94 98 102 106 110 114 118 122 126
BE 41 42.5 44 45.5 a7 48.5 50 51.5 53
i 21 22 22 23 23 24 24 %5 %5
K 54 55 56 57 58 59 60 61 62
T2 90 94 98 100 102 106 110 114 118

AT RAG | 150/60 | 155/64 | 160/68 | 165/72 | 170/76 | 175/80 | 180/84 | 185/88 | 190/92
ek 99 101 103 105 107 109 11 113 115
EE 62 66 70 T4 78 82 86 90 94
EE 91 94 97 100 103 106 109 112 115





[image: image21.png]LITREFERSE (B 0D

KRR 150 155 160 165 170 175 180 185 190
)= 60 62 64 66 68 70 72 T4 76
Jiili| 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BE 42 43.5 45 46.5 43 49.5 51 52.5 54
e 55 56 57 58 59 60 61 62 63
T2 92 96 100 102 104 108 112 116 120

AT RAG | 150/60 | 155/64 | 160/68 | 165/72 | 170/76 | 175/80 | 180/24 | 185/88 | 190/92
(i3 99 101 103 105 107 109 111 113 115
EE 62 66 70 T4 78 82 86 90 94
EE 91 94 97 100 103 106 109 112 115





环卫冬装棉衣尺码对照表
男女冬装棉衣尺寸表

	棉衣尺寸表（男款）

	部位/尺码
	170
	175
	180
	185
	档差

	胸围
	120
	124
	128
	132
	±4

	上节摆围
	127
	131
	135
	139
	±4

	下节摆围
	130
	134
	138
	142
	±4

	后中长
	103
	105
	107
	109
	±2

	肩宽
	49.8
	51
	52.2
	53.4
	±1.2

	袖长
	59.8
	61
	62.2
	63.4
	±1.2

	袖肥
	50.5
	52
	53.5
	55
	±1.5

	袖口
	24-35.5
	25-36.5
	26-37.5
	27-38.5
	±1

	领高
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	±0

	领围
	57
	58
	59
	60
	±1

	棉衣尺寸表（女款）

	部位/尺码
	160
	165
	170
	175
	档差

	胸围
	111
	115
	119
	123
	±4

	上节摆围
	119
	123
	127
	131
	±4

	下节摆围
	124
	128
	132
	136
	±4

	后中长
	93
	95
	97
	99
	±2

	肩宽
	42.5
	43.5
	44.5
	45.5
	±1

	袖长
	57
	58
	59
	60
	±1

	袖肥
	48.5
	50
	51.5
	53
	±1.5

	袖口
	22-32
	23-33
	24-34
	25-35
	±1

	领高
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	±0

	领围
	53
	54
	55
	56
	±1


雨衣尺码对照表
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（六）服务要求

1、中标人必须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，并按采购人的要求在规定的时间内送货上门。

2、投标人须以书面形式承诺在中标后提供的服务及质量保证。

3、质量保证期（简称“质保期”）为货物验收合格之日起 12 个月。

4、在质保期内发生质量问题的产品，中标人应在接到通知后履行更换、重做、退货的义务，确保所提供的货物合格率达到100％。属于质量问题的由中标人负责包修、包退、包换；属于人为损坏的中标人可提供修补服务，只收取工料费。

5、本项目合同不得转包。一经发现除取消其中标资格外，采购人有权立即解除本合同，中标人需按合同条款约定承担违约责任。

6、中标人须增加采购人所要求的logo、警示标识；报价应包含此项费用。

7、中标人需遵循相关行业标准，所提供的环卫服装不得使用有毒有害、致过敏的染料及化学助剂，并能经多次洗涤而不褪色、不起毛起球、抗皱免烫、无脱缝、不变形、无极光、覆粘合衬部位不发生脱胶，夏装及冬装后背标识字样清晰牢固、不易脱落、耐烫耐洗耐磨，相同规格的尺寸大小一致，每套衣服配备用纽扣，服装配件不易脱落、破损等质量问题；所提供的防护用品不得出现严重脱胶、裂浆、裂面、裂帮、裂底、断（脱）跟、泛硝、塌芯、开线、开裂、钉头突出、尺寸大小不一致，或产品的配件、logo及警示标识容易脱落、破损、模糊不清等质量问题。中标人须对任何明显严重质量问题的产品需进行无条件更换（所产生的费用由中标人负责）。

8、采购人有权就中标人对本项目的产品进行抽检，对进货材料及服装成品随机抽样送具有资质的第三方专业检验机构检验，检验费由中标人支付。

9、本项目的所有采购内容经采购人确认后双方签订合同，中标人在签订合同后方可投入生产。投标时提交的投标样品将作为验收依据和标准之一。

10、中标人须提供环卫夏装和冬装的全尺码样衣给环卫工人试穿（费用由中标人承担），并记录每位试穿人的姓名、性别、所在部门以及有关尺寸，中标人将相关数据统一登记后以电子文档方式交到采购人处，该项工作在签订合同后7天内完成，资料必须严格保密。服装按量身的尺寸进行制作，该项工作在签订合同后 60 日历天内完成。

★11、本项目中标人，须按照采购人约定的时间供货，对未能按时完成该批次供货的，从逾期之日起每日按本合同预算总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，采购人有权单方面终止合同，要求中标人支付违约金，并且给采购人造成的经济损失由中标人承担赔偿责任。（提供承诺函，格式自拟）

★12、本项目中标人，须按照“商务评分-服务响应便利性”要求提供的响应时间承诺函进行响应，派专人上门服务，在响应时间内完成货物修改、修复工作，并送回给具体使用人员。对未能按规定完成的，每发现一次，中标人应向采购人支付违约金人民币2000元；累计发现3次及以上的，采购人有权单方面解除本合同，中标人应按本合同预算金额的20%向采购人支付违约金。（提供承诺函，格式自拟）

三、样品

（一）投标人将密封的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。

（二）递交的实物样品要求：

	序号
	名称
	数量

	1
	环卫夏装（男装、女装）（上衣、裤子）
	男装、女装各1套

	2
	环卫冬装（男装、女装）（上衣、裤子）
	男装、女装各1套

	3
	环卫冬装棉衣（男、女装）（可拆卸长款上衣）
	男装、女装各1套

	4
	遮阳帽
	1顶

	5
	劳保鞋
	1双

	6
	雨鞋
	1双

	7
	雨衣
	1套

	备注
	需提供样品要求：

1、按照采购需求中“（三）具体技术参数要求”制作。

2、尺码：男夏、冬装、棉衣170cm；女夏、冬装、棉衣160cm。

3、服装样品要求：

（1）整体外观效果：整洁平顺，无明显色差，无异味，标识字样清晰牢固、无错位、不易脱落。 

（2）剪裁工艺：纱线顺直、无毛边、无疵点。 

（3）缝制工艺：线迹均匀美观、顺直平整、不扭曲、不起皱、底、面线迹均匀、不跳针、不浮线、无接线。 

（4）整烫工艺：平服自然、无污染、不发黄、无水印。 

4、防护用品样品要求：外观美观、结构完整、颜色均匀、无缺陷、无瑕疵，标识logo无错位、不易脱落。


备注：

1.样品附带标签内容：项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称及其他必要的信息。

2.本项目不允许同一产品提供多件不同样式的样品，投标人须在投标截止时间前撤回多余的样品。

3.采购人将提供以上1~7项采购货物的实物样版，供投标人参考款式和颜色制作样品（未提供样版服的，以招标文件款式为准）；其他未提供样版的，投标人根据采购需求中技术要求的款式和颜色制作样品。

4.所有投标样品须在投标截止时间前密封递交。

5.投标人可在2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，节假日除外）前往采购代理机构（地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元）查看样版，逾期则不再提供样版服查看。

6.评标委员会将对有关投标样品的材质、质感、舒适度、同尺寸的缝纫工艺、气味、色泽颜色等综合评价。评标委员会、采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。

（三）提供样品的要求：每个样品应先进行独立包装，再进行统一包装，内外包装必须标识清楚（如投标人名称、项目名称、货物名称、性别、尺寸、货物制造商名称等标识信息）。

（四）采购活动结束后，对于中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（五）未中标人提供的样品退还的方式

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，在中标通知书发出之日起7个工作日后的3个工作日内退还，由未中标人自行到采购代理机构处凭授权书及领取人有效身份证明领取，逾期不领取的，视为未中标人同意放弃取回样品，由采购代理机构自行处理。

四、其他要求

为确保本项目开展顺利，投标人应根据本项目特点制定详细的、具有可行性的方案及各项管理制度：

1.供货服务方案，包括但不限于：保障措施、包装运输、进度计划等内容。投标人需针对本项目所配套的供货服务有明确具体的计划安排，对供货过程的包装运输过程有针对性保障手段（不限于包装、物流运输方式等内容），有货物的验收流程安排，对供货过程的进度安排有详细的制度管理。

2.售后服务方案，包括但不限于：增订和更换处理、特殊身材的处理、投诉受理、客户反馈意见等相关售后服务等内容。投标人所提供的售后服务方案内容对以上内容要求具有详细完整的部署规划，售后服务安排完全满足项目要求，有安排专人负责响应采购人的售后要求及服务过程中的沟通，对需售后的要求有完整可行操作的处理方法。
3.质量保证措施包括但不限于：管理制度、管理质量控制措施等内容。投标人需根据以上内容提供质量保证措施，内容齐全，凸显重点，符合项目需求，且利于项目实施的保障措施。

4.生产企业需配置足够设备，以满足采购人需求，包括生产车间及生产设备，如主要衣车（平缝机）和配套衣车（橡筋车、双针车、蒸汽烫斗、打钮机、纽门机等）。
